{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["封面","分部分项工程量计算书(含子项)"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量计算书"]
["","项目名称：","1号楼附属楼2层临床医学教室改造工程",""]
["","","",""]
["","建设单位：","",""]
["","","",""]
["","编制单位：","",""]
["","","",""]
["","编制人：","",""]
["","","",""]
["","打印日期：","2019-06-14",""]
["","","",""]

{"sheet":"分部分项工程量计算书(含子项)","index":1,"n_rows":106,"n_cols":7,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,6],[5,0,5,6],[6,0,6,6],[7,0,7,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[15,5,15,6],[16,5,16,6],[17,5,17,6],[18,5,18,6],[19,5,19,6],[20,5,20,6],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[23,0,23,6],[24,5,24,6],[25,0,25,6],[26,0,26,6],[27,0,27,5],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,5,35,6],[36,5,36,6],[37,5,37,6],[38,5,38,6],[39,5,39,6],[40,5,40,6],[41,5,41,6],[42,5,42,6],[43,0,43,6],[44,0,44,6],[45,0,45,5],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,6],[48,5,48,6],[49,5,49,6],[50,5,50,6],[51,5,51,6],[52,5,52,6],[53,5,53,6],[54,5,54,6],[55,5,55,6],[56,5,56,6],[57,5,57,6],[58,5,58,6],[59,5,59,6],[60,0,60,6],[61,0,61,6],[62,0,62,5],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[63,2,64,2],[63,3,64,3],[63,4,64,4],[63,5,64,6],[65,5,65,6],[66,5,66,6],[67,5,67,6],[68,5,68,6],[69,5,69,6],[70,0,70,6],[71,0,71,6],[72,5,72,6],[73,5,73,6],[74,0,74,6],[75,5,75,6],[76,5,76,6],[77,5,77,6],[78,5,78,6],[79,0,79,6],[80,0,80,6],[81,0,81,5],[82,0,83,0],[82,1,83,1],[82,2,83,2],[82,3,83,3],[82,4,83,4],[82,5,83,6],[84,5,84,6],[85,5,85,6],[86,5,86,6],[87,5,87,6],[88,5,88,6],[89,5,89,6],[90,5,90,6],[91,5,91,6],[92,5,92,6],[93,5,93,6],[94,5,94,6],[95,5,95,6],[96,5,96,6],[97,5,97,6],[98,5,98,6],[99,0,99,6],[100,0,100,6],[101,0,101,6],[102,0,102,5],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[103,2,104,2],[103,3,104,3],[103,4,104,4],[103,5,104,6],[105,0,105,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
[""]
["工程名称：1号楼附属楼2层临床医学教室改造工程",{"$nulls":5},"第1页 共6页"]
["序号","项目编码","项 目 名 称","计量单位","工程数量","计算式"]
[]
["单项工程"]
["房屋建筑与装饰工程"]
["拆除工程"]
["1","011606003001","天棚面龙骨及饰面拆除\r\n(1)铝扣板吊顶拆除","m2",{"v":59.36,"d":"59.360"},"59.36"]
["1.1","10116066","拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面)","m2",{"v":59.36,"d":"59.360"},""]
["2","011606003002","天棚面龙骨及饰面拆除\r\n(1)硅酸钙板吊顶拆除","m2",{"v":48.66,"d":"48.660"},"48.66"]
["2.1","10116065","拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 石膏面)","m2",{"v":48.66,"d":"48.660"},""]
["3","011601001001","砖（石）砌体拆除\r\n(1)240厚砖墙拆除","m3",{"v":21.12,"d":"21.120"},"21.12"]
["3.1","10116003","拆除砖（石）砌体(拆除砌体 加气混凝土 砌块)","m3",{"v":21.12,"d":"21.120"},""]
["4","011610001001","门窗拆除\r\n(1)1500*2100mm","樘",{"v":1,"d":"1.000"},"1"]
["4.1","10116104","拆除门窗框","樘",{"v":1,"d":"1.000"},""]
["5","011605001001","平面块料拆除\r\n(1)玻化砖","m2",{"v":24,"d":"24.000"},"24"]
["5.1","10116040","拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层)","m2",{"v":24,"d":"24.000"},""]
["6","011612002001","卫生洁具拆除\r\n(1)卫生间蹲位","套",{"v":2,"d":"2.000"},"2"]
["6.1","01BC001T","拆除厕所蹲位","套",{"v":2,"d":"2.000"},""]
["7","010103002001","余方弃置\r\n(1)拆除垃圾\r\n(2)运距按3KM，实际运距由投标人自行考虑","m3",32.834,"（59.36+48.66）*0.1+21.12+24*0.038"]
["7.1","10101038","人工运土(运距20m以内)","m3",32.834,"（59.36+48.66）*0.1+21.12+24*0.038"]
["7.2","10101084T","自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内)","m3",32.834,"（59.36+48.66）*0.1+21.12+24*0.038"]
["装饰"]
["8","010802003001","钢质防火门\r\n(1)防火门1500*2100mm、700*2100mm","m2",{"v":4.62,"d":"4.620"},"1.5*2.1+0.7*2.1"]
["分部分项工程量清单"]
[""]
["工程名称：1号楼附属楼2层临床医学教室改造工程",{"$nulls":5},"第2页 共6页"]
["序号","项目编码","项 目 名 称","计量单位","工程数量","计算式"]
[]
["8.1","10108028","钢质防火、防盗门(钢质防火门)","m2",{"v":4.62,"d":"4.620"},""]
["9","010402001001","砌块墙\r\n(1)200厚加气混凝土砌块\r\n(2)M5现拌混合砂浆","m3",1.368,"1.74*3.93*0.2"]
["9.1","10104017","砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆200mm厚以内)","m3",1.368,""]
["10","010402001002","砌块墙\r\n(1)100厚加气混凝土砌块\r\n(2)M5现拌混合砂浆","m3",1.179,"3*3.93*0.1"]
["10.1","10104016","砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆120mm厚以内)","m3",1.179,""]
["11","011201001001","墙面一般抹灰\r\n(1)内墙\r\n(2)12厚1:3现拌抹灰砂浆\r\n(3)6厚1:2.5现拌抹灰砂浆","m2",{"v":37.26,"d":"37.260"},"37.26"]
["11.1","10112001","内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙)","m2",{"v":37.26,"d":"37.260"},""]
["12","011203001001","零星项目一般抹灰\r\n(1)零星砌体\r\n(2)12厚1:3现拌抹灰砂浆\r\n(3)6厚1:2.5现拌抹灰砂浆","m2",{"v":5.76,"d":"5.760"},"5.76"]
["12.1","10112051","零星水泥砂浆(一般抹灰 12+6mm厚)","m2",{"v":5.76,"d":"5.760"},""]
["13","011302001001","天棚吊顶\r\n(1)硅酸钙板6厚\r\n(2)装配式U型轻钢龙骨","m2",72.013,"108.02/3*2"]
["13.1","10113084","硅酸钙板(天棚面层 安在U形轻钢龙骨上)","m2",72.013,""]
["13.2","10113019","天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面)","m2",72.013,""]
["14","011304003001","天棚开孔\r\n(1)格栅灯孔洞","个",{"v":18,"d":"18.000"},"18"]
["分部分项工程量清单"]
[""]
["工程名称：1号楼附属楼2层临床医学教室改造工程",{"$nulls":5},"第3页 共6页"]
["序号","项目编码","项 目 名 称","计量单位","工程数量","计算式"]
[]
["14.1","10113225","天棚开孔(灯光孔、风口，每个面积在0.5m2以内)","个",{"v":18,"d":"18.000"},""]
["15","011406001001","抹灰面油漆涂料\r\n(1)吊顶\r\n(2)水泥漆两遍\r\n(3)腻子粉耙底","m2",{"v":108.02,"d":"108.020"},"108.02"]
["15.1","10114134T","水泥漆(室内 天棚面 二遍)","m2",{"v":108.02,"d":"108.020"},""]
["16","011406001002","抹灰面油漆涂料\r\n(1)墙面\r\n(2)水泥漆两遍\r\n(3)腻子粉耙底","m2",{"v":153,"d":"153.000"},"153"]
["16.1","10114133T","水泥漆(室内 墙面 二遍)","m2",{"v":153,"d":"153.000"},""]
["17","011204003001","块料墙面\r\n(1)外走廊墙面\r\n(2)400*800玻化砖\r\n(3)水泥砂浆结合层","m2",{"v":4.8,"d":"4.800"},"4.8"]
["17.1","10112080T","内墙面面砖(每块面积≤0.64m2 水泥砂浆粘贴)","m2",{"v":4.8,"d":"4.800"},""]
["18","011102003001","块料楼地面\r\n(1)10厚水泥砂浆结合层\r\n(2)600*600玻化砖","m2",{"v":24,"d":"24.000"},"24"]
["18.1","10111045T","(地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长1600mm以内)","m2",{"v":24,"d":"24.000"},""]
["19","011615001001","开孔（打洞）\r\n(1)墙面打孔\r\n(2)半径110mm","个",{"v":1,"d":"1.000"},"1"]
["19.1","01BC001T","开孔","个",{"v":1,"d":"1.000"},""]
["20","011102003002","块料楼地面\r\n(1)防滑砖400*400\r\n(2)10厚水泥砂浆结合层","m2",{"v":3.6,"d":"3.600"},"3.6"]
["分部分项工程量清单"]
[""]
["工程名称：1号楼附属楼2层临床医学教室改造工程",{"$nulls":5},"第4页 共6页"]
["序号","项目编码","项 目 名 称","计量单位","工程数量","计算式"]
[]
["20.1","10111045","(地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长1600mm以内)","m2",{"v":3.6,"d":"3.600"},""]
["21","011210005001","成品隔断\r\n(1)卫生间防潮板隔断","m2",{"v":9,"d":"9.000"},"9"]
["21.1","10112344","成品隔断(防潮板隔断 卫生间)","m2",{"v":9,"d":"9.000"},""]
["22","010401012001","零星砌砖\r\n(1)蹲位垫高\r\n(2)标准实心砖\r\n(3)M5现拌混合砂浆","m3",{"v":0.72,"d":"0.720"},"0.72"]
["22.1","10104012","零星砌砖(零星砖砌体)","m3",{"v":0.72,"d":"0.720"},""]
["安装工程"]
["电气工程"]
["23","030412001001","普通灯具\r\n(1)600*600格栅灯\r\n(2)吸顶\r\n(3)3*9W","套",{"v":18,"d":"18.000"},"18"]
["23.1","30414001T","600*600格栅灯","套",{"v":18,"d":"18.000"},""]
["水卫工程"]
["24","031001006001","塑料管\r\n(1)PVC管\r\n(2)DN50\r\n(3)热熔连接","m",{"v":3,"d":"3.000"},"3"]
["24.1","31001319T","PVC50","m",{"v":3,"d":"3.000"},""]
["25","031001006002","塑料管\r\n(1)PVC管\r\n(2)DN100\r\n(3)热熔连接","m",{"v":4,"d":"4.000"},"4"]
["25.1","31001323T","PVC110","m",{"v":4,"d":"4.000"},""]
["分部分项工程量清单"]
[""]
["工程名称：1号楼附属楼2层临床医学教室改造工程",{"$nulls":5},"第5页 共6页"]
["序号","项目编码","项 目 名 称","计量单位","工程数量","计算式"]
[]
["","","","",{"v":0,"d":"0.000"},""]
["26","031001006003","塑料管\r\n(1)PPR管\r\n(2)DN32\r\n(3)热熔连接","m",{"v":10,"d":"10.000"},"10"]
["26.1","31001317T","PPR32","m",{"v":10,"d":"10.000"},""]
["27","031004007001","小便器\r\n(1)小便器","套",{"v":1,"d":"1.000"},"1"]
["27.1","31006048T","落地式小便器安装(手动开关)","套",{"v":1,"d":"1.000"},""]
["28","031004007002","小便器\r\n(1)安装旧小便器","套",{"v":1,"d":"1.000"},"1"]
["28.1","31006048T","落地式小便器安装(手动开关)","套",{"v":1,"d":"1.000"},""]
["29","031004006001","大便器\r\n(1)大便器","套",{"v":2,"d":"2.000"},"2"]
["29.1","31006037T","蹲式大便器安装(手动开关)","套",{"v":2,"d":"2.000"},""]
["30","031004006002","大便器\r\n(1)大便器\r\n(2)感应式","套",{"v":1,"d":"1.000"},"1"]
["30.1","31006039T","蹲式大便器安装(感应开关 埋入式)","套",{"v":1,"d":"1.000"},""]
["31","030901003001","水喷淋(雾)喷头\r\n(1)喷淋头拆除","个",{"v":6,"d":"6.000"},"6"]
["31.1","30901037T","喷淋头拆除","个",{"v":6,"d":"6.000"},""]
["32","030901003002","水喷淋(雾)喷头\r\n(1)喷淋头安装","个",{"v":6,"d":"6.000"},"6"]
["32.1","30901037T","喷淋头安装","个",{"v":6,"d":"6.000"},""]
["暂列金"]
["分部分项工程量清单"]
[""]
["工程名称：1号楼附属楼2层临床医学教室改造工程",{"$nulls":5},"第6页 共6页"]
["序号","项目编码","项 目 名 称","计量单位","工程数量","计算式"]
[]
["暂列金"]