{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["分部分项工程量计算书(含子项)(1.1)"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分部分项工程量计算书(含子项)(1.1)","index":0,"n_rows":57,"n_cols":7,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,6],[5,0,5,6],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[15,0,15,6],[16,5,16,6],[17,5,17,6],[18,5,18,6],[19,5,19,6],[20,5,20,6],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[23,0,23,6],[24,0,24,6],[25,0,25,5],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,6],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[34,5,34,6],[35,5,35,6],[36,5,36,6],[37,5,37,6],[38,5,38,6],[39,5,39,6],[40,5,40,6],[41,5,41,6],[42,0,42,6],[43,0,43,6],[44,0,44,5],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,4,46,4],[45,5,46,6],[47,5,47,6],[48,5,48,6],[49,5,49,6],[50,5,50,6],[51,5,51,6],[52,5,52,6],[53,5,53,6],[54,5,54,6],[55,5,55,6],[56,5,56,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
[""]
["工程名称：1号楼6层检验科库房改造 房屋建筑与装饰工程",{"$nulls":5},"第1页 共3页"]
["序号","项目编码","项 目 名 称","计量单位","工程数量","计算式"]
[]
["拆除部分"]
["1","011601001001","砖（石）砌体拆除\r\n(1)拆除墙体","m3",0.504,"1.2*  2.1*0.2"]
["1.1","10116001","拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖)","m3",0.504,"1.2*  2.1*0.2"]
["2","011608001001","铲除油漆涂料面\r\n(1)拆除原墙面的涂料","m2",{"v":137.9,"d":"137.900"},"（33.9+23.5）*2.6-1.2*2.1*4-0.6*2.1"]
["2.1","10116083","铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料)","m2",{"v":137.9,"d":"137.900"},"（33.9+23.5）*2.6-1.2*2.1*4-0.6*2.1"]
["3","011606003001","天棚面龙骨及饰面拆除\r\n(1)拆除原吊顶","m2",{"v":95,"d":"95.000"},"67.43+27.57"]
["3.1","10116066","拆除天棚装饰层(拆除天棚 金属龙骨 金属面)","m2",{"v":95,"d":"95.000"},"67.43+27.57"]
["4","010103002001","余方弃置\r\n(1)垃圾外运\r\n(2)3km","m3",4.528,"0.504+137.9*0.003+95*0.038"]
["4.1","10101042","人工装车(土方)","m3",4.528,"0.504+137.9*0.003+95*0.038"]
["4.2","10101084T","自卸汽车运土(载重10t以内 运距10km以内)","m3",4.528,"0.504+137.9*0.003+95*0.038"]
["装饰"]
["5","010402001001","砌块墙\r\n(1)200mm厚墙体\r\n(2)蒸压加汽混泥土砌块隔墙","m3",{"v":1.6,"d":"1.600"},"3.35*3*0.2-0.9*2.1*0.2-0.032"]
["5.1","10104017","砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆200mm厚以内)","m3",{"v":1.6,"d":"1.600"},""]
["6","010503005001","过梁\r\n(1)现场拌制\r\n(2)C20","m3",0.032,"（1+0.3*2）*0.1*0.2"]
["6.1","10105020T","C20现拌普通混凝土(过梁)","m3",0.032,"（0.9+0.12*2）*0.1*0.2"]
["6.2","10105059","搅拌机拌制混凝土调整费","m3",0.032,""]
["7","010606005001","钢墙架\r\n(1)1.2厚304拉丝不锈钢\r\n(2)30*30*1.0方钢1500\r\n(3)30*30*1.0方钢@1500","t",0.024,""]
["7.1","10106004T","金属构件制作(零星钢构件制作)","t",0.024,""]
["分部分项工程量清单"]
[""]
["工程名称：1号楼6层检验科库房改造 房屋建筑与装饰工程",{"$nulls":5},"第2页 共3页"]
["序号","项目编码","项 目 名 称","计量单位","工程数量","计算式"]
[]
["7.2","10112242T","墙面饰面(不锈钢面板 墙面)","m2",{"v":0.9,"d":"0.900"},"0.15*6"]
["8","011406001001","抹灰面油漆涂料\r\n(1)防霉抗菌乳胶漆饰面\r\n(2)底漆两遍，面漆两遍\r\n(3)刮腻子两遍\r\n(4)界面处理剂","m2",{"v":137.9,"d":"137.900"},""]
["8.1","10114133T","乳胶漆(室内 墙面 二遍)","m2",{"v":137.9,"d":"137.900"},""]
["8.2","10112061","界面剂、铺网(加气混凝土专用界面剂)","m2",{"v":137.9,"d":"137.900"},""]
["9","011406001002","抹灰面油漆涂料\r\n(1)防霉抗菌乳胶漆饰面\r\n(2)底漆两遍，面漆两遍\r\n(3)刮腻子两遍\r\n(4)内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙)","m2",{"v":15.9,"d":"15.900"},"3.35*3*2-1*2.1*2"]
["9.1","10114133T","乳胶漆(室内 墙面 二遍)","m2",{"v":15.9,"d":"15.900"},""]
["9.2","10112001","内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙)","m2",{"v":15.9,"d":"15.900"},""]
["10","010515001001","现浇构件钢筋\r\n(1)现浇构件圆钢筋HPB300以内","t",0.012,""]
["10.1","10105065","现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm)","t",0.012,""]
["11","011302001001","天棚吊顶\r\n(1)600X600X0.8\r\n(2)轻钢龙骨铝扣板\r\n(3)铝扣板收边线","m2",{"v":94.35,"d":"94.350"},""]
["11.1","10113019","天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 600mm×600mm 平面)","m2",{"v":94.35,"d":"94.350"},""]
["11.2","10113108T","天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm)","m2",{"v":94.35,"d":"94.350"},""]
["11.3","10113109","天棚面层(铝扣板收边线)","m",{"v":63.7,"d":"63.700"},""]
["12","010802001001","金属（塑钢）门","m2",{"v":2.1,"d":"2.100"},"1*2.1"]
["分部分项工程量清单"]
[""]
["工程名称：1号楼6层检验科库房改造 房屋建筑与装饰工程",{"$nulls":5},"第3页 共3页"]
["序号","项目编码","项 目 名 称","计量单位","工程数量","计算式"]
[]
["","","(1)铝合金型材门套，钢板喷塑面层（1.2mm厚304不锈钢防撞带）\r\n(2)300*400*5清玻璃观察窗\r\n(3)含闭门器，门碰，门锁等五金配件","",{"v":0,"d":"0.000"},""]
["12.1","10108023T","塑钢门(塑钢平开门)","m2",{"v":2.1,"d":"2.100"},"1*2.1"]
["12.2","10108110","门窗特殊五金(闭门器 暗装)","个",{"v":1,"d":"1.000"},""]
["12.3","10108108","门窗特殊五金(门吸)","个",{"v":1,"d":"1.000"},""]
["12.4","10108111","门窗特殊五金(执手锁)","个",{"v":1,"d":"1.000"},""]
["13","010802001002","金属（塑钢）门\r\n(1)铝合金型材门套，钢板喷塑面层（1.2mm厚304不锈钢防撞带）\r\n(2)300*400*5清玻璃观察窗\r\n(3)含闭门器，门碰，门锁等五金配件","m2",{"v":2.52,"d":"2.520"},"1.2*2.1"]
["13.1","10108024T","塑钢门(塑钢推拉门)","m2",{"v":2.52,"d":"2.520"},""]
["13.2","10108110","门窗特殊五金(闭门器 暗装)","个",{"v":2,"d":"2.000"},""]
["13.3","10108108","门窗特殊五金(门吸)","个",{"v":2,"d":"2.000"},""]
["13.4","10108111","门窗特殊五金(执手锁)","个",{"v":2,"d":"2.000"},""]